Код неисправности | Описание неисправности
В2 F В2-4 | Ошибка обучения иммобилайзера КСУД – Ошибка процесса обучения
Условия обнаружения | Зажигание включено. Измерение диагностического статуса иммобилайзера. Ошибка тайм-аута CAN; Ошибка неправильного знака CAN; Ошибка записи в память;

Ошибка записи на подчиненное устройство

Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка обучения ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между БУИ и КСУД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить процедуру переобучения КСУД (см. п.2) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2