Код неисправности | Описание неисправности
B1324-11 | GPS (Глонасс) антенный усилитель – короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | ММС определил короткое замыкание на массу в цепи GPS (Глонасс) антенны.
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить Радио, включить режим "навигация", подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, антенны; Неисправность антенны; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и антенны. Осмотреть разъёмы ММС и антенны, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов ММС и антенны. Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "G 1" колодки к ММС и контактом "C1" колодки к антенне;

- между контактом "G 2" колодки к ММС и контактом "C2" колодки к антенне.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену ММС. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить антенну и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить Радио и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2