Код неисправности | Описание неисправности
В1033-12 | Указатели поворота налево – Замыкание цепи на источник питания
Условия обнаружения | Выход управления указателями поворота налево (контакт "В4" ЦБКЭ) не активен. Напряжение, измеренное на контакте "В4" ЦБКЭ (Выход. Указатели поворота налево) > 50% от напряжения на контакте "В3" (Клемма 30 (Указатели поворота, слаботоковые сигналы))
Диагностический тест | Включить зажигание, включить / выключить левые указатели поворотов
Возможные причины | Неисправен жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре левой, фонарю заднему левому, боковому указателю поворота левому, зеркалу наружному левому. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары левой, фонаря заднего левого, бокового указателя поворота левого, зеркала наружного левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи к контакту "В4" ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2