Код неисправности | Описание неисправности
C107 В-53 | Программный сбой системы: отключена важная функция
Условия обнаружения | Отключена функция ESP
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Использование диагностических запросов для отключения функций и считывания состояний функций
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

2 Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2)

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2