Код неисправности | Описание неисправности
В1035-11 | Выключатели стеклоподъемников, питание и освещение – Замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Выход питания переключателей электростеклоподъемников (контакт "С2" ЦБКЭ) активен. Напряжение, измеренное на контакте "D 3" ЦБКЭ (Выход. Электростеклоподъемник передней левой двери); И Напряжение, измеренное на контакте "D 4" ЦБКЭ (Выход. Электростеклоподъемник передней правой двери);

И Напряжение, измеренное на контакте "D 5" ЦБКЭ (Выход. Электростеклоподъемник задней левой двери);

И Напряжение, измеренное на контакте "D 6" ЦБКЭ (Выход. Электростеклоподъемник задней правой двери);

менее 10% от напряжения бортсети

Диагностический тест | Включить зажигание, управлять стеклоподъемниками
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен переключатель электростеклоподъемника
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и переключателям электростеклоподъемников передней правой, задней левой, задней правой дверей. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, переключателей электростеклоподъемников передней правой, задней левой, задней правой дверей, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи к контакту "В10" колодки к ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" в электрической цепи к контакту "В10" колодки к ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "D" ЦБКЭ. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" в электрических цепях к контактам "D 3", "D 4", "D 5", "D 6" колодки к ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "С" ЦБКЭ и переключателей электростеклоподъемников передней правой, задней левой, задней правой дверей. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "С2"колодки к ЦБКЭ и контактами "3" колодок к переключателям электростеклоподъемников передней правой, задней левой, задней правой дверей.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Проверить исправность переключателей электростеклоподъемников передней правой, задней левой, задней правой дверей в соответствии с принципом их работы.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2