Код неисправности | Описание неисправности
B1413-11 | Ошибка цепи управления 3 (<OK> button) – замыкание на массу
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила замыкание на массу в цепи управления кнопки 3
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, датчика температуры окружающей среды; Неисправен правый подрулевой переключатель; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и датчика температуры окружающей среды. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и правого подрулевого переключателя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёма комбинации приборов и разъёма правого подрулевого переключателя. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контактe "А10" колодки к комбинации приборов (см. п.4.6. "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить работоспособность кнопки 3 (<OK> button) правого подрулевого переключателя между контактами "B 2" и "B4" в нажатом и отжатом положении, в соответствии с принципом работы кнопки

Кнопка исправна?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить правый подрулевой переключатель и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3