Код неисправности | Тип | Описание неисправности
С100F | 14 | Цепь датчика скорости переднего правого колеса - Короткое замыкание на массу или обрыв
8D | Цепь датчика скорости переднего правого колеса – Проблема магнитной / механической мишени
Условия обнаружения | 14 | Неисправность электрической цепи (обрыв, замыкание) датчика скорости колеса
8D | Или сигнал ДСК отсутствует; Или сигнал ДСК непрерывно указывает на слишком низкую скорость вращения колеса; Или сигнал ДСК непрерывно указывает на слишком высокую скорость вращения колеса
Диагностический тест | 14 | Пробный выезд
8D
Возможные причины | 14 | Неисправен ДСК или жгут проводов
8D | Неисправен ДСК; Отсутствует ДСК или подшипник с магнитным диском; Неправильно установлен ДСК, подшипник с магнитным диском; Установлен не тот подшипник с магнитным диском; Ненормальный размер шин;

Проблемы в соединении (попадание воды в разъем датчика, коррозия контактов и т.д.)

Порядок диагностики | 14 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей сигнала и питания ДСК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Заменить ДСК на заведомо исправный или поменять местами два ДСК на одной оси. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить гидроагрегат и выполнить послеремонтные операции;

- нет – прежний ДСК был неисправен

8D | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить соответствие размера шин и колес, установленному руководством по эксплуатации. В случае несоответствия заменить.

2 Проверить правильность установки и надежность крепления ДСК. Устранить обнаруженные замечания.

3 Проверить правильность установки, чистоту и целостность подшипника с магнитным диском. Устранить обнаруженные замечания, в случае загрязнения очистить.

4 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Устранить обнаруженные замечания.

5 Заменить ДСК на заведомо исправный или поменять местами два ДСК на одной оси. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить гидроагрегат и выполнить послеремонтные операции;

- нет – прежний ДСК был неисправен

Послеремонтные операции | 14 | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2
8D