Код неисправности | Описание неисправности
U3003-17 | Электропитание ЭБУ: неисправность питания
Условия обнаружения | Напряжение питания ГА выше максимального рабочего напряжения (максимальное напряжение питания 16,8 В)
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2. Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3. Проверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ГА по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг сигналов". Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16,8 В, заменить гидроагрегат.

4. Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных не-исправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2