Код неисправности | Описание неисправности
В1042-09 | Динамик – ошибки компонента
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи динамика (обрыв, замыкание)
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, выполнить процедуру тестирования системы, см. п.1
Возможные причины | Неисправен динамик или жгут проводов
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС. Осмотреть разъемы ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания на массу и целостность электрической цепи между контактом "А14" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS04" колодки к БОС.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "А15" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS05" колодки к БОС (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1