Код неисправности | Описание неисправности
B1274-15 | Подсветка и освещение номерного знака – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S2-D24" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включены габаритные огни или ближний свет фар
Возможные причины | Неисправны лампы ФОНЗ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ФОНЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагности ческий тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ФОНЗ. Осмотреть разъемы БКЭД, ФОНЗ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "S2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "S2-D24" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Отсоединить колодки жгута проводов от ФОНЗ. Проверить исправность ламп ФОНЗ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S2-D24" колодки к БКЭД и соответствующими контактами колодок к ФОНЗ, и электрической цепи между "массой" и соответствующими контактами колодок к ФОНЗ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)