Код неисправности | Описание неисправности
В1236-93 | Датчик дождя / освещенности – отказ датчика дождя
Условия обнаружения | Сигнал датчика указывает на наличие внутренней неисправности
Диагностический тест | Включен режим "автоматическое управление" стеклоочистителем
Возможные причины | Неисправен ДДО
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить ДДО и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции