P0105 – Датчик абсолютного давления

Код неисправности | 0105
Manifold Absolute Pressure Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
29 | Недопустимый сигнал |
Условия обнаружения (готовность)
17 | Зажигание включено; нет кода неисправности Р0641
16 | Зажигание включено; нет кода неисправности Р0641
29 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Напряжение сигнала ДАД > 4,975585938 В | 1000 мс | 2000 мс
16 | Напряжение сигнала ДАД < 0,04898071289 В | 1000 мс | 2000 мс
29 | Разница между минимальным и максимальным значением давления в коллекторе менее допустимого значения | 0 мс | 0 мс
Параметры
Давление наддува
Расход воздуха
Линеаризованное давление в коллекторе
Давление в коллекторе
Напряжение датчика давления в коллекторе
Диагностическое подтверждение | 17 | Зажигание включено
16
29 |
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДАД, КСУД; Неисправен ДАД; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 29 | 1 Проверить с помощью диагностического прибора значение давления в коллекторе на неработающем двигателе и сравнить его с величиной атмосферного давления. Значения равны? - да – выполнить послеремонтные операции; - нет – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДАД и КСУД. Осмотреть разъемы ДАД, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала, питания и массы ДАД, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить напряжение питания ДАД (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Заменить ДАД. Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение. Код Р0105 присутствует в памяти КСУД?

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение;

- нет – прежний ДАД был неисправен

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение