№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
22 | B1041 * | Замыкание в цепи обмотки реле автоматического управления освещением | Включено зажигание | 3 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, отсоединить колодку от МУС. Выполнить проверку замыкания на массу и на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/13" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к МУС.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле автоматического управления освещением (короткое замыкание в обмотке реле К1 МУС).