Код неисправности | Описание неисправности
В1053-02 | Ошибка акселерометра – общая ошибка сигнала
В1053-09 | Ошибка акселерометра – ошибка компонента
В1053-15 | Ошибка акселерометра – неверные калибровки
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность акселерометра
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, выполнить пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1