Код неисправности | Описание неисправности
С0245 | Ошибка частоты датчика скорости колеса
Условия обнаружения | Недостоверный сигнал скорости с двух или более колес
Диагностический тест | Пробный выезд
Возможные причины | Отсутствует ДСК или ротор; Неправильно установлен ДСК; Установлен не тот ротор; Ненормальный размер шин; Проблемы в соединении (попадание воды в разъем датчика, коррозия контактов и т.д.)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить соответствие размера шин и колес, установленному руководством по эксплуатации. В случае несоответствия заменить.

2 Проверить правильность установки и надежность крепления ДСК.

Проверить зазоры между ДСК и ротором:

- зазор между датчиком скорости переднего колеса и зубцами ротора переднего колеса должен быть 0,72-1,33 мм;

- зазор между датчиком скорости заднего колеса и зубцами ротора заднего колеса должен быть 0,13-1,12 мм.

Устранить обнаруженные замечания.

3 Проверить правильность установки, чистоту и целостность роторов. Устранить обнаруженные замечания, в случае загрязнения очистить.

4 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Устранить обнаруженные замечания.

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2