Код неисправности | Описание неисправности
U 1001-8 7 | Канал сигнала торможения 2 - пропущенное сообщение
Условия обнаружения | Отсутствие сообщения скорости автомобиля
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между блоком управления УЭРУ и АБС (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции