Код неисправности | Описание неисправности
В1031-81 | GLONASS модуль – получены недействительные последовательные данные
В1031-86 | GLONASS модуль – недействительный сигнал
В1031-87 | GLONASS модуль – сообщение отсутствует
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность модуля GLONASS
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, совершить ручной экстренный вызов оператора, см. п.1
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1