P0701 – Контроллер СУД – обнаружение противоречивых данных блока управления телематикой

Код неисправности | 0701
Engine Control Module - Detection of inconsistent TCU data
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала |
Условия обнаружения (готовность)
64 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
-
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 6 4 |
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 64 | 1 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Наблюдаются ли рывки двигателя или двигатель непроизвольно глохнет при работе на холостом ходу и при движении с постоянной скоростью? - да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции;

- нет – удалить код неисправности из памяти КСУД

Послеремонтные операции | В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2