P0140 – ДДК активность цепи

Код неисправности | 0140
O2 Sensor Circuit Activity
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
29 | Недопустимый сигнал |
Условия обнаружения (готовность)
29 | Деградация ДДК
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
29 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
Напряж.нижн.датчика кислорода
Напряжение верх.датч.кислорода
Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика
Регулировка состава смеси
Режим двигателя
Диагностическое подтверждение | 29 | Двигатель работает на холостом ходу более 300 с
Приоритет | Р0141, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДДК, КСУД; Неисправен ДДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 29 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы ДДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДДК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение