Код Р0363 Обнаружены пропуски восплам-я, откл-на топливоподача в неработ-х цилиндрах

Код Р1301 (Р1302, Р1303, Р1304)

Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

Коды Р0363, Р1301 (Р1302, Р1303, Р1304) заносятся, если:

- двигатель работает;

- частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне 600...5300 об/мин;

- система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (B_LUSTOP = "Нет");

- измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превышает порог;

- отсутствует код неисправности Р0336.

Сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после возникновения устойчивой неисправности. С целью защиты каталитического нейтрализатора может быть отключена топливоподача в тех цилиндрах, в которых были зарегистрированы пропуски.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверить, фиксируются ли пропуски воспламенения в момент запроса.

2 Выполнить проверку системы зажигания.

3 Выполнить проверку системы топливоподачи.

4 Выполнить проверку системы впуска.

5 Выполнить проверку компрессии.

Дополнительные проверки

Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить:

- надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания;

- механические повреждения двигателя (низкая компрессия, повреждения поршней, распредвала, клапанов и т.д.);

- систему впуска на отсутствие подсоса воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений);

- неисправность элементов системы топливоподачи (см. карту А-6);

- неисправность элементов системы зажигания (см. карту А-3);

- крепление ДПКВ;

- радиальное биение венца демпфера (задающего диска) должно быть не более 0,4 мм.

Диагностическая информация

Коды Р0363, Р1301, Р1302, Р1303, Р1304 возникают при пропусках воспламенения, приводящих к повреждению каталитического нейтрализатора.

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. параметры; 1 - Пропуски" показывает:

- счётчик пропусков воспламенения FZABGZIL 1(2, 3, 4);

- бит приостановки диагностики распознавания пропусков зажигания B_LUSTOP.

Если одновременно с кодами Р0363, Р1301, Р1302, Р1303, Р1304 фиксируются коды неисправностей цепей управления катушками зажигания или форсунками, то устранение неисправности следует начинать с карты соответствующего кода неисправности цепей управления.

Код Р0363 Обнаружены пропуски восплам-я, откл-на топливоподача в неработ-х цилиндрах Код Р1301 (Р1302, Р1303, Р1304) Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. параметры; 1 - Пропуски". Воспроизвести условия возникновения кода. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (Изменяется ли значение параметра FZABGZIL 1(2, 3, 4)? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0363, Р1301 (Р1302, Р1303, Р1304) - непостоянный. Выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Проверить систему зажигания по карте А-3. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Проверить систему топливоподачи по карте А-6. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Проверить систему впуска на наличие подсоса воздуха. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | Неисправность связана с механическими повреждениями двигателя. Измерить компрессию. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |