Код неисправности | Описание неисправности
С1078-55 | Неверная конфигурация стояночного тормоза
Условия обнаружения | Тип стояночного тормоза не записан в ЭБУ
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка конфигурирования; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1 Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2)
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2