Код Р2500

Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала

Код Р2500 заносится, если:

- двигатель работает;

- состояние сигнала не изменяется после запуска двигателя.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие неисправности.

2 Проверяется напряжение в цепи возбуждения генератора.

3 Определяется наличие замыкания на массу цепи возбуждения генератора.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода Р2500 может быть неисправность регулятора напряжения (РН) генератора.

Код Р2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. Запустить двигатель. Код Р2500 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р2500 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить 2-клеммную колодку жгута от генератора. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "L" колодки к генератору - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно напряжению бортсети? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен РН генератора. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х1/H 3" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен жгут проводов. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |