Код неисправности | Описание неисправности
B 109 A-12 | Неисправность цепи индикатора не пристёгнутого РБ в плафоне, замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила замыкание на бортовую сеть в цепи индикатора не пристёгнутого РБ
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность в системе БУ СНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику системы БУ СНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест.