Код неисправности | Описание неисправности
В1021-1 | Стеклоочиститель ветрового стекла – Неисправность стеклоочистителя при переключении в ручной или автоматический режим
Условия обнаружения | Выход управления электродвигателем стеклоочистителя ветрового стекла (Режим "Малая скорость") (контакт "В2" ЦБКЭ) активен Или Выход управления электродвигателем стеклоочистителя ветрового стекла (Режим "Большая скорость") (контакт "В8" ЦБКЭ) активен.

Вход / Выход переключателя паркового положения стеклоочистителя ветрового стекла (контакт "В7" ЦБКЭ) не меняет состояние в течение 3 секунд после запроса управления стеклоочистителем

Диагностический тест | Включить стеклоочиститель ветрового стекла
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен стеклоочиститель ветрового стекла
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, привода стеклоочистителя ветрового стекла. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, привода стеклоочистителя ветрового стекла, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от привода стеклоочистителя ветрового стекла. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "В7" колодки к ЦБКЭ и контактом "3" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "В9" колодки к ЦБКЭ и контактом "4" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла, и соответствующим предохранителем;

- между контактом "В2" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "В8" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "5" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "В7" колодки к ЦБКЭ и контактом "3" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "В9" колодки к ЦБКЭ и контактом "4" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "В2" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла;

- между контактом "В8" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к приводу стеклоочистителя ветрового стекла.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – проверить исправность переключателя паркового положения стеклоочистителя в соответствии с принципом его работы, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2