Код неисправности | Описание неисправности
B27 29-1 4 | Передний внешний левый датчик – короткое замыкание на массу или обрыв цепи
Условия обнаружения | БУ УСПВ определил замыкание на массу или обрыв в цепи переднего внешнего левого датчика СП
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов БУ УСПВ, переднего внешнего левого датчика СП; Неисправность переднего внешнего левого датчика СП; Неисправность БУ УСПВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам БУ УСПВ и переднего внешнего левого датчика СП. Осмотреть разъёмы БУ УСПВ и переднего внешнего левого датчика СП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов БУ УСПВ и переднего внешнего левого датчика СП. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контакте "А3" колодки к БУ УСПВ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от переднего внешнего левого датчика СП. Проверить целостность электрической цепи между контактом "A 3" колодки к БУ УСПВ и контактом "2" колодки к переднему внешнему левому датчику СП, и электрической цепи между контактом "A 18" колодки к БУ УСПВ и контактом "3" колодки к переднему внешнему левому датчику СП (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выполнить пробную замену переднего внешнего левого датчика СП. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить БУ УСПВ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный передний внешний левый датчик СП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2