Электр-кая цепь вентилятора системы охлаждения автомобилей семейства LADA KALINA

Электр-кая цепь вентилятора системы охлаждения автомобилей семейства LADA PRIORA

Код Р0485

Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона

Код Р0485 заносится если:

- команда на включение электровентилятора выполнена (B_LF1S = ВКЛ, B_LF2S = ВКЛ);

- напряжение питания вентилятора на контакте "Х1/22" контроллера ЭСУД ниже порогового значения.

или

- команда на включение электровентилятора отсутствует (B_LF1S = ВЫКЛ, B_LF2S = ВЫКЛ);

- присутствует напряжение питания вентилятора на контакте "Х1/22" контроллера ЭСУД.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется цепь питания вентилятора.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

3 Проверяется цепь питания вентилятора.

Диагностическая информация

Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор 1 (2)".

Код Р0485 Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона
1 | Подключить диагностический прибор, выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить наличие кодов Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), Р0692 (Р0694). Если они есть, сначала устранить по соответствующим картам причины возникновения этих кодов.

Выбрать режим: "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр".

Запустить двигатель. Система кондиционирования выключена. По прибору температура двигателя меньше 100 °С, электровентилятор выключен (B_LF1S = ВЫКЛ, B_LF2S = ВЫКЛ).

Электровентилятор работает?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Замыкание в цепи питания электровентилятора или неисправно реле электровентилятора. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить и включить зажигание. Очистить коды. Выбрать на приборе режим: "2 - Управление ИМ; Вентилятор 1 (2)". Используя прибор, с помощью стрелок "влево-вправо" управлять включением электровентилятора. Заносится ли код Р0485? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0485 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X 1/22" колодки к контроллеру и предохранителем цепи питания электровентилятора – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Неисправности обнаружены? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранить обнаруженные неисправности |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |