Код неисправности | Описание неисправности
В1062-02 | VIN модуль – общая ошибка сигнала
Условия обнаружения | Отсутствует запись VIN в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Выполнить запись VIN в режиме "Тестовые функции" (см. п.2.3 данной ТИ) и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1