Код неисправности | Описание неисправности
U1101-16 | Пониженное диагностическое напряжение – напряжение цепи ниже порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания остается ниже 9 В в течение 1000 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ESCL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ESCL. Осмотреть разъем ESCL, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность цепи питания к контакту "А3" и цепи "массы" к контакту "А6" ESCL (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

3 П роверить с помощью мультиметра напряжение питания на контакте "А3" колодки к ESCL. Проверить напряжения питания ESCL по диагностическому прибору в режиме "Параметры". Если напряжение питания на контакте "А3" колодки к ESCL в норме, а показания диагностического прибора менее 9 В, заменить ESCL.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ESCL выполнить процедуры по п.2