Код неисправности | Описание неисправности
В1238-97 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла – заблокированный компонент
Условия обнаружения | Работа системы или компонента затруднена или заблокирована
Диагностический тест | Включен электродвигатель очистителя ветрового стекла
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла; Неисправен электродвигатель очистителя ветрового стекла
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла. Осмотреть разъемы БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъемов "Р2" и "S 2" БКЭД и электродвигателя очистителя ветрового стекла. Проверить целостность следующих электрической цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "Р2-В9" колодки к БКЭД и контактом "5" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "Р2-В10" колодки к БКЭД и контактом "3" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "S 2-D 7" колодки к БКЭД и контактом "1" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "4" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить электродвигатель очистителя ветрового стекла и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции