P 0717 Цепь датчика оборотов входного вала, нет сигнала
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 5 с показания ДЧОПВ < 600 об/мин при соблюдении следующих условий: - частота вращения коленвала двигателя > 1500 об/мин; - рычаг выбора передач в положении "R", "D", "1", "2"; - скорость автомобиля > 40 км/ч; - напряжение питания КУАКП > 10 В | Во время движения: - передача фиксируется в положении обнаружения неисправности; - блокировка муфты гидротрансформатора запрещена. В остальных режимах: - блокировка на 3-ей передаче;

- блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

- Замыкание на "массу" или обрыв в цепи сигнала ДЧОПВ

- Неисправность ДЧОПВ

Порядок диагностики по коду Р0717
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка цепи напряжения питания ДЧОПВ Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от АКП. Включить зажигание | Измерить напряжение на контакте "14" колодки к АКП. U = 5 В? | Переход к шаг 2 | Устранить обрыв в цепи питания ДЧОПВ
2 Проверка цепи заземления ДЧОПВ Выключить зажигание | Измерить сопротивление между контактом "16" колодки к АКП и "массой". R < 1 Ом? | Переход к шаг 3 | Устранить обрыв в цепи заземления ДЧОПВ
3 Проверка целостности цепи сигнала ДЧОПВ Отсоединить колодку жгута проводов от КУАКП | Измерить сопротивление между контактом "35" колодки к КУАКП и контактом "10" колодки к АКП. R < 1 Ом? | Переход к шаг 4 | Устранить обрыв в соответствующей цепи
4 Проверка замыкания на "массу" в цепи сигнала ДЧОПВ | Измерить сопротивление между контактом "35" колодки к КУАКП и "массой": R > 1 МОм? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 5
5 Проверка ДЧОПВ Присоединить колодки жгута проводов к КУАКП и АКП. Поднять автомобиль на подъемнике. Запустить двигатель. Проверить выходной сигнал ДЧОПВ в положении "1" рычага выбора передач и скорости автомобиля 20 км/ч | Осциллограмма выходного сигнала ДЧОПВ (контакт "10" колодки к АКП): Частота 880 Гц | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен ДЧОПВ. Заменить АКП