P 17А D Соленоид тормоза 2-4 передачи, замыкание цепи управления на массу
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,5 с значение тока электромагнитного клапана тормоза (ЭКТ) 2-4 передачи ≤ 200 мА и КУАКП определил замыкание на "массу" в цепи питания ЭКТ 2-4 передачи при соблюдении следующих условий: - выходной ток электромагнитного клапана ≥ 930 мА;

- напряжение питания КУАКП > 10 В

- Передача фиксируется в нейтральном положении, если скорость автомобиля ниже 5 км/ч,

и на 2-й передаче при достижении 5 км/ч или более

- Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Замыкание на "массу" в цепи ЭКТ 2-4 передачи.

Неисправность ЭКТ 2-4 передачи

Порядок диагностики по коду Р17А D
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка замыкания на "массу" в цепи питания ЭКТ 2-4 передачи Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП и от АКП | Измерить сопротивление между контактом "39" колодки к КУАКП и "массой": R > 1 МОм? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 2
2 Проверка ЭКТ 2-4 передачи Измерить сопротивление ЭКТ 2-4 передачи при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактом "12" разъема АКП и "массой" должно быть: - R = 6,2 Ом ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 7,0 Ом ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 7,8 Ом ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен ЭКТ 2-4 передачи. Заменить АКП