Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога

Код Р0422 заносится, если:

- отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0112, РО113, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0130, Р0131, Р0132, Р0133, Р0134, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0222, Р0223, P0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0363, Р0441, Р0444, P0458, P0459, Р0562, Р0563.

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (параметр Обратная связь по датчику кислорода до нейтрализатора включена = "Да");

- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;

- контроллер определяет, что степень деградации нейтрализатора выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется соответствие типа нейтрализатора.

2 Проверяется нейтрализатор на наличие повреждений.

3 Проверяется наличие неисправностей в выпускной системе.

Диагностическая информация

Контроллер следит за состоянием нейтрализатора, анализируя сигналы управляющего и диагностического датчиков кислорода, установленных до и после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает эффективно, то значение параметра Фактор старения нейтрализатора, отображаемого диагностическим прибором, будет стремиться к 0. Чем больше нейтрализатор деградирует, тем больше значение Фактор старения нейтрализатора.

Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора, если:

- температура охлаждающей жидкости не менее 70 °С;

- температура воздуха на впуске не ниже -10 °С;

- частота вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1800... 2500 об/мин;

- нагрузка двигателя (параметр Относительный расход воздуха (нагрузка)) имеет стабильное значение в пределах 15…50%.

Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер может проводить цикл диагностики.

Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
1 | Убедитесь в том, что на автомобиль установлен соответствующий тип нейтрализатора. Несоответствие обнаружено? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Заменить нейтрализатор по причине его несоответствия. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Проверить наличие других кодов неисправности, и если они имеются - использовать соответствующие диагностические карты. Осмотреть нейтрализатор на наличие повреждений. При осмотре обратить внимание на: - внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией (вмятины, пробои и т.д.);

- повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления (трещины корпуса и т.д.).

Проверить визуально состояние матрицы каталитического нейтрализатора на наличие повреждений. Замечания обнаружены?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Заменить нейтрализатор. В случае разрушения матрицы каталитического нейтрализатора установить причину возникновения пропусков воспламенения, выполнив проверку по картам кодов Р0363 (Р0301, Р0302, Р0303, Р0304) и проверку качества топлива на наличие металлосодержащих присадок. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Проверить систему выпуска между выпускной трубой и нейтрализатором и нейтрализатором и основным глушителем на наличие негерметичности, повреждений, некомплектности. Проверить диагностический датчик кислорода. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов, разъем не контактируют с системой выпуска и не поврежден. Неисправности обнаружены? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Заменить нейтрализатор. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Устранить выявленные неисправности. |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности Р0422. Очистить коды неисправности диагностическим прибором. Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости не менее 70 °С. Используя диагностический прибор, создать условия проведения цикла диагностики эффективности нейтрализатора.

Заносится ли код Р0422 после завершения цикла диагностики?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправность устранена. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить нейтрализатор по причине низкой эффективности. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.