Код неисправности | Описание неисправности
С0640 | Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM
Условия обнаружения | Данные о длине окружности колеса не записаны в EEPROM ЭБУ
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Данные о длине окружности колеса не запрограммированы; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1 Выполнить запись коэффициента длины окружности колеса (см. п.3.3 "Режим "Функции"). 2 Проверить соответствие длины окружности покрышки
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2