№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
6 | В1012 | Обрыв в цепи управления замками пассажиров | Подано управляющее напряжение на моторедукторы замков пассажирских дверей (блокировка / разблокировка замков) | 3 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку от неработающего замка двери. Выполнить проверку обрыва в обмотке моторедуктора между контактами "2" и "7" (для передней правой двери) или контактами "4" и "5" (для задних дверей) разъема моторедуктора. Если обрыв есть – неисправен соответствующий моторедуктор, если обрыва нет – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР4 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР4/8" колодки к ЦБКЭ – контакт "7" (для передней правой двери) или "5" (для задних дверей) колодки к замку двери;

- контакт "ХР4/10" колодки к ЦБКЭ – контакт "4" колодки к замку левой задней двери;

- контакт "ХР4/9" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" (для передней правой двери) или "4" (для задней правой двери) колодки к замку двери.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.