Код неисправности | Описание неисправности
B2 F В1-12 | Задняя НЧ (LF) антенна: замыкание цепи на источник питания
Условия обнаружения | Драйвер задней НЧ (LF) антенны активирован. Драйвер задней НЧ (LF) антенны определил замыкание на источник питания в цепи антенны
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправна задняя НЧ антенна; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

При наличии в памяти ЭБУ кодов неисправностей В2FA0-17, В2FA0-16 в первую очередь выполнить диагностику данных кодов.

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДЗ, задней НЧ антенны. Осмотреть разъемы БДЗ, задней НЧ антенны, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания на бортовую сеть в цепях к контактам "СА4" и "СА3" колодки к БДЗ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2