Код неисправности | Описание неисправности
U01AB-87 | Потеряна связь с АБС/ЕСП - пропущено сообщение
Условия обнаружения | Сообщение АБС отсутствует в сети CAN не менее 400 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность АБС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между CAN-шлюзом и АБС (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены CAN-шлюза выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции