№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
4 | B1008 | Обрыв в цепи управления тревожным звуковым сигналом | Подано управляющее напряжение на сигнал тревожной сигнализации (включение режима охраны с открытой зоной охраны, включение режима тревоги, обучение ПДУ) | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку от сигнала тревожного звукового. Выполнить проверку обрыва в обмотке звукового сигнала между контактами "1" и "2" разъема звукового сигнала. Если обрыв есть – неисправен звуковой сигнал, если обрыва нет – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР2/1" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к сигналу тревожному звуковому;

- "масса" – контакт "1" колодки к сигналу тревожному звуковому.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.