48

P 0705 Датчик положения переключателя режимов АКП, цепь неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
- В течение не менее 5 с одновременно присутствуют сигналы включения двух режимов переключателя режимов АКП - Напряжение питания КУАКП > 10 В | - Сильные рывки при переключении передач - Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена | Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности | - Жгут (короткое замыкание между переключателем диапазонов КП и КУАКП) - Переключатель диапазонов КП
Порядок диагностики по коду Р0705, лист 1
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка входных сигналов КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от КУАКП. Включить зажигание. Установить рычаг выбора передач из исходного положения "P" последовательно в положения "1", "2", "D", "N", "R", "P".

Соответственно проверить напряжение между контактами "2", "3", "4", "5", "6", "7" колодки к КУАКП и "массой"

1 На контакте "2" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети - в положении "1" рычага выбора передач;

- U = 0 В - в других положениях.

2 На контакте "3" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети - в полож. "2" рычага;

- U = 0 В - в других положениях.

3 На контакте "4" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети в полож. "D" рычага;

- U = 0 В - в других положениях.

4 На контакте "5" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети в полож. "N" рычага;

- U = 0 В - в других положениях.

5 На контакте "6" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети в полож. "R" рычага;

- U = 0 В - в других положениях.

6 На контакте "7" колодки к КУАКП:

- U = U бортсети в полож. "Р" рычага;

- U = 0 В - в других положениях

Проверить надежность контактов в разъеме КУАКП и в колодке к КУАКП

1 На контакте "4" колодки к КУАКП вне положения "D" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 2.

2 На контакте "5" колодки к КУАКП вне положения "N" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 4.

3 На контакте "6" колодки к КУАКП вне положения "R" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 6.

4 На контакте "7" колодки к КУАКП вне положения "P" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 8.

5 На контакте "3" колодки к КУАКП вне положения "2" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 10.

6 На контакте "2" колодки к КУАКП вне положения "1" рычага U = U бортсети:

- переход к шаг 12

Порядок диагностики по коду Р0705, лист 2
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
2 Проверка замыкания контакта "4" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "4" и контактами "2", "3", "5", "6", "7" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "4" колодки к КУАПП – контакты "2", "3", "5", "6", "7" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 3 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
3 Проверка замыкания контакта "4" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "4" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания
4 Проверка замыкания контакта "5" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "5" и контактами "2", "3", "4", "6", "7" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "5" колодки к КУАПП – контакты "2", "3", "4", "6", "7" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 5 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
5 Проверка замыкания контакта "5" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "5" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания
6 Проверка замыкания контакта "6" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "6" и контактами "2", "3", "4", "5", "7" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "6" колодки к КУАПП – контакты "2", "3", "4", "5", "7" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 7 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
7 Проверка замыкания контакта "6" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "6" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания
8 Проверка замыкания контакта "7" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "7" и контактами "2", "3", "4", "5", "6" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "7" колодки к КУАПП – контакты "2", "3", "4", "5", "6" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 9 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
9 Проверка замыкания контакта "7" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "7" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания

Порядок диагностики по коду Р0705, лист 3
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
10 Проверка замыкания контакта "3" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "3" и контактами "2", "4", "5", "6", "7" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "3" колодки к КУАПП – контакты "2", "4", "5", "6", "7" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 11 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
11 Проверка замыкания контакта "3" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "3" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания
12 Проверка замыкания контакта "2" колодки к КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Проверить сопротивление в цепи между контактом "2" и контактами "3", "4", "5", "6", "7" колодки к КУАКП | Сопротивление цепи – контакт "2" колодки к КУАПП – контакты "3", "4", "5", "6", "7" колодки к КУАКП: > 1 Мом? | Переход к шаг 13 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
13 Проверка замыкания контакта "2" колодки к КУАКП Включить зажигание. Проверить отсутствие напряжения бортсети на контакте "2" колодки к АКП | U = 0 В? | Переход к шаг 14 | Устранить замыкание на источник питания

Порядок диагностики по коду Р0705, лист 4
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
14 Проверка переключателя режимов АКП Проверить работоспособность переключателя при всех режимах в соответствии с принципом его работы | 1 Сопротивление между контактами "3" и "6" разъема переключателя режимов АКП: - R < 1 Ом - в положении "1" рычага выбора передач; - R > 1 МОм - в других положениях. 2 Сопротивление между контактами "2" и "6" разъема переключателя режимов АКП: - R < 1 Ом - в положении "2" рычага выбора передач;

- R > 1 МОм - в других положениях.

3 Сопротивление между контактами "4" и "6" разъема переключателя режимов АКП:

- R < 1 Ом - в положении "D" рычага выбора передач;

- R > 1 МОм - в других положениях.

4 Сопротивление между контактами "8" и "6" разъема переключателя режимов АКП:

- R < 1 Ом - в положении "N" рычага выбора передач;

- R > 1 МОм - в других положениях.

5 Сопротивление между контактами "5" и "6" разъема переключателя режимов АКП:

- R < 1 Ом - в положении "R" рычага выбора передач;

- R > 1 МОм - в других положениях.

6 Сопротивление между контактами "9" и "6" разъема переключателя режимов АКП:

- R < 1 Ом - в положении "Р" рычага выбора передач;

- R > 1 МОм - в других положениях

Проверить надежность контактов в разъеме переключателя АКП и в колодке к переключателю АКП

Неисправен переключатель режимов АКП.

Заменить АКП