P06 2F Контроллер, ошибка чтения-записи EEPROM

Диагностическое подтверждение | 46 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 46 | Сбой EEPROM
Тип диагностики | 46 | Аппаратный мониторинг
Аварийный режим | 46 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 46 | Нет
Порядок диагностики | 46 | 1 Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание. Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 3; - нет – перейти к шагу 2. 2 Выполнить 3 раза шаг 1.

Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 4.

3 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение