Код неисправности | Описание неисправности
В2408 | Ограничение заслонки двигателя рецеркуляции (МЗРВ)
Условия обнаружения | Ограничение хода заслонки МЗРВ
Диагностический тест | Управление МЗРВ в режиме "Исполнительные механизмы", см. п.2.3 данной инструкции
Возможные причины | Неисправен МЗРВ; Неисправен контроллер САУКУ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, МЗРВ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ перейти к шагу 2 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, МЗРВ. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, МЗРВ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от МЗРВ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "11" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "6" колодки к МЗРВ и электрической цепи между контактом "12" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "7" колодки к МЗРВ (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выполнить пробную замену МЗРВ. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный МЗВС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.