Код неисправности | Описание неисправности
B2 F В0-11 | Левая НЧ (LF) антенна: замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Драйвер левой НЧ (LF) антенны активирован. Драйвер левой НЧ (LF) антенны определил замыкание на "массу" в цепи антенны
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправна левая НЧ антенна; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

При наличии в памяти ЭБУ кодов неисправностей В2FA0-17, В2FA0-16 в первую очередь выполнить диагностику данных кодов.

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДЗ, левой НЧ антенны. Осмотреть разъемы БДЗ, левой НЧ антенны, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку СА жгута проводов от разъема БДЗ. Отсоединить колодку жгута проводов от левой НЧ антенны. Проверить отсутствие замыкания на массу в электрической цепи между контактом "СА1" колодки к БДЗ и контактом "А1" колодки к левой НЧ антенне, и в электрической цепи между контактом "СА2" колодки к БДЗ и контактом "А2" колодки к левой НЧ антенне. Проверить отсутствие короткого замыкания между контактами "СА1" и "СА2" колодки к БДЗ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену левой НЧ антенны и выполнить послеремонтные операции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2