Код неисправности | Описание неисправности
B2 F 07-4 | Безопасность УБКЭ: Параметры Ключ безопасности и PIN видны (UBCM_KEY ≠ 0 или UBCM_PIN ≠ 0)
Условия обнаружения | Ключ безопасности и PIN записаны. Параметры: - БУКЭ: Состояние обучения ключа безопасности = Секретный ключ записан; - БУКЭ: Состояние обучения PIN-кода = PIN записан. Параметры:

- Ключ безопасности БУКЭ ≠ 0;

- БУКЭ PIN ≠ 0

Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка конфигурирования БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру сброса отображения Ключа безопасности и ПИНа УБКЭ.

Выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2