Код неисправности | Описание неисправности
В2С20-54 | Ключи – Нет спаренных ключей
Условия обнаружения | Параметр Статус сопряжения ключа №1 – Статус сопряжения ключа №5 (KEY_PAIR_STAT.KEY1 – KEY_PAIR_STAT.KEY5) – пустой
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание, выключить зажигание
Возможные причины | В памяти БУИ отсутствуют обученные ключи
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру обучения ключей ПДУ (см. п.2) и выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2