Код неисправности | Описание неисправности
B1402-13 | Датчик уровня топлива - обрыв цепи
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила неисправность в цепи датчика уровня топлива
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, модуля электробензонасоса; Неисправен датчик уровня топлива в модуле электробензонасоса; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и модуля электробензонасоса. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и модуля электробензонасоса, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А26" колодки к комбинации приборов и контактом "AP1" колодки к модулю электробензонасоса;

- между контактом "AP4" колодки к модулю электробензонасоса и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить разьем от модуля электробензонасоса. С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "AP1" и "AP4" модуля электробензонасоса. Сопротивление в пределах (Rmin=0-7 Ом – Rmax=330±15 Ом)?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить модуль электробензонасоса

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3