Код неисправности | Описание неисправности
C107 А-55 | Неверная конфигурация физической имплантации VDC или ошибка обучения датчиков ускорения
Условия обнаружения | Обнаружен сбой программирования, калибровки датчиков ускорения
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой программирования; ЭБУ установлен неправильно; Автомобиль не находится в горизонтальном положении во время обучения датчиков ускорения; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить перепрограммирование ЭБУ ГА.

2 Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2)

3 Проверить правильность установки гидроагрегата ESP.

4 Выполнить калибровку датчиков продольного и поперечного ускорения (см. п.3.3 "Режим "Функции"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2