P 0740 Блокировочная муфта гидротрансформатора, цепь неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,5 с значение тока электромагнитного клапана блокировочной муфты гидротрансформатора (ЭКБМГТр) ≤ 200 мА и КУАКП определил замыкание на "источник питания" или обрыв в цепи при соблюдении следующих условий: - выходной ток электромагнитного клапана ≥ 750 мА;

- напряжение питания КУАКП > 10 В

Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Замыкание на "источник питания" или обрыв в цепи ЭКБМГТр.

Неисправность ЭКБМГТр

Порядок диагностики по коду Р0740
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка целостности цепи питания ЭКБМГТр Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП и от АКП | Измерить сопротивление между контактом "38" колодки к КУАКП и контактом "18" колодки к АКП. R < 1 Ом? | Переход к шаг 2 | Устранить обрыв в соответствующей цепи
2 Проверка замыкания на "источник питания" в цепи питания ЭКБМГТр Присоединить колодку жгута к КУАКП. Включить зажигание | С помощью пробника проверить замыкание на "источник питания" контакта "18" колодки к АКП. Замыкание имеется? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 3
3 Проверка ЭКБМГТр Выключить зажигание. Измерить сопротивление ЭКБМГТр при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактом "18" разъема АКП и "массой" должно быть: - R = 6,1 Ом ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 6,9 Ом ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 7,7 Ом ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен ЭКБМГТр. Заменить АКП