Код неисправности | Описание неисправности
B205 2-52 | Функция ESCL не активирована
Условия обнаружения | После попытки обучения значение параметра "Блокировка необученной колонки (ESCL)" по-прежнему равно Истина (параметр кадра ESCL CAN)
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Сбои системного программирования
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам HFM, ESCL. Осмотреть разъемы HFM, ESCL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема ESCL, разъема "В" HFM. Проверить целостность электрической цепи (см. п.5.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "А02" ESCL и контактом "В05" HFM;

- между контактом "А01" ESCL и "массой".

Устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 3.

3 Выполнить процедуру обучения ESCL (см. п.3). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ESCL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4