Код неисправности | Описание неисправности
С0051-64 | ДУПРК: недостоверный сигнал
Условия обнаружения | Величина смещения датчика выше, чем 15 °
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Некорректная калибровка ДУПРК; Внутренняя неисправность или неправильная установка ДУПРК; Различие в давлении или размере между левыми и правыми шинами; Неправильные углы установки колес
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить давление в шинах и размер шин. Несоответствие обнаружено?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Установить передние колеса в направлении прямолинейного движения. Проверить положение рулевого колеса и значение угла поворота рулевого колеса по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг сигналов" (значение должно быть в диапазоне 0 ° ± 5 °):

- если рулевое колесо находится в центральном положении, но значение угла поворота рулевого колеса не в диапазоне 0 ° ± 5 ° – выполнить калибровку ДУПРК (см. п.3.3 "Режим "Тест функций") и затем послеремонтные операции;

- если рулевое колесо находится не по центру – выполнить регулировку углов установки передних колес, после чего выполнить калибровку ДУПРК (см. п.3.3 "Режим "Тест функций") и затем послеремонтные операции;

- если рулевое колесо в центральном положении и значение угла поворота рулевого колеса в диапазоне 0 ° ± 5 ° – перейти к шагу 3.

3. Проверить фиксацию ДУПРК. Несоответствие обнаружено?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4. Проверить углы установки колес. Несоответствие обнаружено?

- да – выполнить регулировку углов установки колес, и затем послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5. Выполнить калибровку ДУПРК (см. п.3.3 "Режим "Тест функций"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2