P0606 – Контроллер СУД – процессор

Код неисправности | 0606
Engine Control Module - Processor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
04 | Нет специфического подтипа | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
04 | Постоянно
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
04 | Аппаратная диагностика определила внутреннюю ошибку главного процессора | 100 мс | 100 мс
Параметры
Режим двигателя
Дополнительная информация FD 42 - небезопасные данные носитель 1
Дополнительная информация FD 43 - безопасные данные главный процессор
Дополнительная информация FD 4 D - небезопасные данные носитель 2
Дополнительная информация FD 4 E - безопасные данные процессор безопасности
Диагностическое подтверждение | 04 |
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен процессор КСУД
Порядок диагностики | 04 | 1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2