120 – контроллер ЭСУД; 238 – главное реле ЭСУД; 242 – диагностический датчик кислорода

Код Р0036

Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна

Код Р0036 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера нагревателя определила отсутствие нагрузки на выходе.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется цепь питания нагревателя ДДК.

3 Проверяется цепь управления нагревателем ДДК.

4 Проверяется исправность нагревателя ДДК.

Диагностическая информация

В контроллере M Е17.9.7 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Код Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0036 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДК. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "В" - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", п.2.6В. Напряжение равно напряжению питания? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  | Нет | → | Обрыв в цепи питания нагревателя ДДК. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести проверку целостности электрической цепи между контактом "D" колодки к ДДК и контактом Х2/39 колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи ", п.2.6В. Неисправность обнаружена? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Обрыв в цепи управления нагревателем ДДК. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Провести измерение сопротивления между контактов "В" и "D" ДДК. Сопротивление больше 1 кОм? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Да | → | Неисправен ДДК. |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |